**Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci**

**Technické a dodací podmínky**

# Společné podmínky

1. Zadavatel nepožaduje, aby dodávaná zařízení byla od jednoho výrobce.
2. Dodavatel zajistí případný odvoz obalů dodávaných zařízení.
3. Dodávka zařízení bude odpovědnými osobami zadavatele zkontrolována a v případě neúplnosti či nefunkčnosti budou nedostatky dodavatelem do 24 hod. odstraněny.

# Záruční podmínky

Dodavatel musí zajistit záruční servis dodávaných zařízení se zohledněním následujících požadavků zadavatele:

1. na všechna dodaná zařízení a jejich komponenty požaduje zadavatel záruční dobu minimálně **36 měsíců** od převzetí zadavatelem,
2. dodavatel se zaváže, že v době záruky odstraní bezplatně a na své náklady všechny závady s výjimkou závad, které prokazatelně způsobil zadavatel a rovněž s výjimkou závad způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost dodavatele,
3. dodavatel se zaváže, že v době záruky odstraní bezplatně veškeré závady na dodaných zařízeních s reakční dobou do 48 hodin. Nahlášená závada bude odstraněna a zařízení bude zprovozněno do 14 dní v místě, kde je provozováno a kde k závadě došlo. Servis poskytuje výrobce nebo jím autorizovaný servisní partner,
4. dodavatel v nabídce popíše způsob poskytování záručního servisu na dodané zařízení, včetně způsobu komunikace, hlášení závady a postupu při jejím odstranění,
5. v případě, že nebude možné danou závadu zařízení (nebo komponenty) odstranit, bude dodáno náhradní plnění v podobě shodného typu zařízení (komponenty).
6. **Místo plnění**

Místem plnění je adresa zadavatele: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 00 Praha 4a pracoviště Celní správy České republiky na území České republiky.

1. **Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky**
2. Výrobky nabízené uchazečem musí splňovat podmínky pro uvedení na trh podle českých, obecně závazných právních předpisů a z toho důvodu musí v nabídce splnění této podmínky doložit čestným prohlášením o shodě výrobku s technickými předpisy v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Toto prohlášení bude podepsáno statutárním orgánem uchazeče, nebo pověřeným zástupcem statutárního orgánu uchazeče, nebo uchazečem, je-li fyzickou osobou.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

**Specifikace zařízení**

* + 1. **Část 1 – Skenovací zařízení**

**Dokumentový skener A4 s automatickým podavačem – 40 ks z toho 10 ks s plochým ložem**

V případě dodávky dvou samostatných zařízení (skener a ploché lože) musí požadavky na funkčnost splňovat zařízení jako celek.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabízený model (uvést značku a model/typ):** |  | | | |
| **Parametr** | **Požadavek na funkčnost** | **Nabízená hodnota** | **S/N** | **Poznámka** |
| Formát | A8 – A4 |  |  |  |
| Ploché lože (10 ks) | ANO – integrované/samostatné |  |  |  |
| Automatický podavač | ANO |  |  |  |
| Duplex | ANO |  |  |  |
| Spotřeba energie | maximálně 50W |  |  |  |
| Spotřeba energie v režimu spánku | maximálně 4W |  |  |  |
| Optické rozlišení | minimálně 300 x 300 dpi |  |  |  |
| Optický snímač | CMOS, CCD |  |  |  |
| Způsob skenování | Přední/Zadní/Oboustranné |  |  |  |
| Rychlost skenování simplex/duplex (str./min.) | minimálně 60/120 |  |  |  |
| Barevné skenování | Černobílé/Barevné |  |  |  |
| Kapacita podavače (listů) | minimálně 60 |  |  |  |
| Rozhraní | USB 2.0 (USB 3.0 zpětně kompatibilní s USB 2.0) |  |  |  |
| Denní zatížení (listů) | minimálně 2000 |  |  |  |
| Podpora OS | Windows 7/8 (vše ve verzích 32-bit i 64-bit) |  |  |  |
| formáty skenování | PDF (min. verze 1.3), JPEG, TIFF |  |  |  |

**Produkční skener A3 s automatickým podavačem – 16 ks**

V případě dodávky dvou samostatných zařízení (skener a ploché lože) musí požadavky na funkčnost splňovat zařízení jako celek.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabízený model (uvést značku a model/typ):** |  | | | |
| **Parametr** | **Požadavek na funkčnost** | **Nabízená hodnota** | **S/N** | **Poznámka** |
| Formát | A4 - A3 |  |  |  |
| Ploché lože (formát A3) | ANO (integrované/samostatné) |  |  |  |
| Automatický podavač | ANO |  |  |  |
| Duplex | ANO |  |  |  |
| Spotřeba energie | maximálně 80W |  |  |  |
| Spotřeba energie v režimu spánku | maximálně 5W |  |  |  |
| Optické rozlišení | minimálně 300 x 300 dpi |  |  |  |
| Optický snímač | CMOS, CCD |  |  |  |
| Způsob skenování | Přední/Zadní/Oboustranné |  |  |  |
| Rychlost skenování simplex/duplex (str./min.) | minimálně 60/120 |  |  |  |
| Barevné skenování | Černobílé/Barevné |  |  |  |
| Kapacita podavače (listů) | minimálně 100 |  |  |  |
| Rozhraní | USB 2.0 (USB 3.0 zpětně kompatibilní s USB 2.0) |  |  |  |
| Denní zatížení (listů) | minimálně 5000 |  |  |  |
| Podpora OS | Windows 7/8 (vše ve verzích 32-bit i 64-bit) |  |  |  |
| formáty skenování | PDF (min. verze 1.3), JPEG, TIFF |  |  |  |

* + 1. **Část 2 - Tiskárny a čtečky čárových kódů 2D**

**Tiskárna čárových kódu 2D – 40 ks**

* *Samolepící štítky jsou umístěny na kotouči*
* *Kancelářská tiskárna čárových kódů a štítků na kotoučích pro střední objem tisků*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabízený model (uvést značku a model/typ):** |  | | | |
| **Parametr** | **Požadavek na funkčnost** | **Nabízená hodnota** | **S/N** | **Poznámka** |
| Technologie tisku | TTR, DT |  |  |  |
| Rozlišení tisku | minimálně 203 dpi |  |  |  |
| Možnost tisku | 1D a 2D |  |  |  |
| Šířka štítku min./max. | 56/104 mm (možnost tisku na užší a širší štítky) |  |  |  |
| Délka tisku | až do 900 mm |  |  |  |
| Rychlost tisku | minimálně 120 mm/s |  |  |  |
| Vnitřní paměť | Minimálně 10 MB |  |  |  |
| Rozhraní | USB 2.0 (USB 3.0 zpětně kompatibilní s USB 2.0) |  |  |  |
| Podpora OS | Windows 7/8 (vše ve verzích 32-bit i 64-bit) |  |  |  |

**Čtečky čárových kódů 2D – 40 ks**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabízený model (uvést značku a model/typ):** |  | | | |
| **Parametr** | **Požadavek na funkčnost** | **Nabízená hodnota** | **S/N** | Poznámka |
| Typ | ruční snímač čárových kódů (horizontální), včetně stojánku |  |  |  |
| Snímač | 1D a 2D |  |  |  |
| Rozhraní | USB 2.0 (USB 3.0 zpětně kompatibilní s USB 2.0) |  |  |  |
| Podpora OS | Windows 7/8 (vše ve verzích 32-bit i 64-bit) |  |  |  |

**Komentář k technické specifikaci:**

Zadavatel ve sloupci “Požadavek na funkčnost“zadal ***minimální*** požadované parametry poptávaných zařízení. **Pokud nebudou tyto minimální požadavky splněny, bude nabídka vyloučena z hodnocení.**

**Požadujeme vyplnění tabulky následujícím způsobem:**

1. Uchazeč vyplní v záhlaví tabulky konkrétní model nabízeného zboží včetně uvedení výrobce.
2. V příslušném poli **„nabízená hodnota“,** vyplní dodavatel konkrétní **nabízené parametry**, nestačí vyplňovat pouze ”ANO”.
3. Ve sloupci S/N uchazeč deklaruje splnění **„S“,** či nesplnění **„N“** minimálních požadavků v daném parametru.
4. ve sloupci „**poznámka“** může uchazeč uvést doplňující informace.

**Poznámka:** ***Specifikace jsou minimální. Dodavatel může nabídnout vyšší úroveň konfigurace, toto zvýšení parametrů však nemá vliv na hodnocení nabídky.***